**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2017 na obszarze działania CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna**

(stan na dzień 31.03.2018 r.)

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93
poz. 623 z późniejszymi zmianami), CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna przedstawiają wartości wskaźników **SAIDI, SAIFI, MAIFI na 2017 rok** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki | Typ przerwy | z uwzględnieniemprzerwkatastroficznych | bez uwzględnieniaprzerwkatastroficznych |
| SAIDI | Planowane | 92,50 | 92,50 |
| Nieplanowane | 0,00 | 0,00 |
| SAIFI | Planowane | 0,29 | 0,29 |
| Nieplanowane | 0,00 | 0,00 |
| MAIFI | 0 |
| Liczba obsługiwanych odbiorców | 24 |

Zgodnie z brzmieniem §41 ust. 3 rozporządzenia systemowego informacje te będą aktualizowane
w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.